 Siv Sicurezza Vigevano

Cos'è il piano di emergenza ed evacuazione (PEE)

Immagine che contiene testo, segnale, clipart

Descrizione generata automaticamente

Il **piano di emergenza ed evacuazione** (PEE) è un documento da integrare al DVR ed è di grande importanza per affrontare le situazioni di rischio nel modo più efficace.

Il piano di emergenza aziendale fornisce delle linee guida per i lavoratori, in modo che sappiano quali misure mettere in atto per ridurre al minimo i rischi in caso di **eventi eccezionali ed emergenze**.

**Piano di emergenza ed evacuazione: cos’è**

Il Piano di emergenza ed evacuazione è un elaborato sintetico, che include le operazioni che i lavoratori devono attuare per **prevenire le situazioni di rischio in caso di emergenza** e per abbandonare il luogo di lavoro - o la zona pericolosa - in modo tempestivo e sicuro.

I casi di emergenza possono essere diversi: incendi, esplosioni, crolli, allagamenti, fughe di gas, avarie, calamità naturali e ogni tipo di evento accidentale e non prevedibile.

Il PEE è un documento che deve essere presente sul posto di lavoro e, in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 (articolo 43) e dal DM 10 marzo 1998 (articolo 5), esso **risulta obbligatorio**:

* per le attività con almeno 10 dipendenti;
* per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011
* Dunque, mentre il [Documento di Valutazione dei Rischi](https://studioessepi.it/magazine/sicurezza/documento-di-valutazione-rischi-cose-e-come-si-redige) individua tutti i fattori di rischio e le misure di prevenzione e protezione da adottare sul posto di lavoro, il Piano di Emergenza ed Evacuazione si concentra, nello specifico, sulle misure da mettere in atto nelle **situazioni di emergenza**.

Inoltre, tutte le aziende tenute a redigere il PEE sono obbligate ad effettuare, con cadenza almeno annuale, una **prova di evacuazione**, coordinata dagli addetti alle emergenze, alla quale partecipano tutti i lavoratori. Lo svolgimento della prova viene, poi, verbalizzato.

**PEE: chi lo redige e quali sono gli obblighi per il datore di lavoro**

Il PEE deve essere **predisposto dal datore di lavoro**, in collaborazione con il [RSPP](https://studioessepi.it/magazine/corsi/rspp-datori-di-lavoro-compiti-formazione), gli addetti al primo soccorso e alla prevenzione incendi.

Nel piano di emergenza devono essere identificate le figure atte a gestire e sovrintendere l'attuazione delle procedure: per questo, è bene che si tratti di soggetti con determinati requisiti, ovvero persone che denotano sangue freddo e predisposizione all'intervento. Quindi, le figure non in grado di gestire in modo lucido ed efficace le situazioni di emergenza non dovrebbero essere indicate tra gli incaricati.

Nella gestione dell'evento, inoltre, va stabilito uno schema di flusso, dove ogni soggetto coinvolto abbia ruoli, compiti e responsabilità ben definite: ciò permette di rendere la **gestione dell'emergenza e dell'evacuazione** più semplice ed efficace.



Le disposizioni generali indicate per legge, all'articolo 43 del Testo unico sulla sicurezza, prevedono che il **datore di lavoro debba**:

* organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
* designare preventivamente i lavoratori addetti;
* informare tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato sulle misure predisposte e i comportamenti da adottare;
* programmare gli interventi, prendere i provvedimenti e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
* adottare i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo (tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili).

Inoltre:

* ai fini delle designazioni, il datore di lavoro deve tenere conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'impresa o dell'unità produttiva;
* i lavoratori non possono rifiutare la designazione, se non per giustificato motivo. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva;
* il datore di lavoro, salvo eccezioni debitamente motivate, deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato.



**Piano di emergenza ed evacuazione o piano antincendio?**

Spesso viene, erroneamente, fatta confusione tra **piano di emergenza ed evacuazione** e **piano antincendio**.

In realtà, la **valutazione del rischio incendio**, redatta ai sensi del DM 10 marzo 1998, prevede la definizione dei criteri per la valutazione di tale rischio nei luoghi di lavoro, in modo da classificare l’azienda in base al solo rischio incendio. Il Piano di Emergenza, invece, come illustrato in precedenza, si focalizza sulle azioni e procedure da seguire nel caso si verifichi **una qualsiasi emergenza**.

Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente**Elenco delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 151/2011**

* [**Attività 1**: Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas infiammabili e/o comburenti con quantità globali in ciclo superiori a 25 Nm3/h](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=1)
* [**Attività 2**: Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=2)
* **[Attività 3](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=3" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)**[: Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili:](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=3" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)
  1. [compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 m](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=3" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)[3](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=3" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)[;](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=3" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)
  2. [disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg.](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=3" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)

**[Attività 4](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=4" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)**[: Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi:](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=4" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)

* 1. [compressi per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=4" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)[3](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=4" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)[;](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=4" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)
  2. [disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=4" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)[3](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=4" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)[;](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=4" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)

[**Attività 5**: Depositi di gas comburenti compressi e/o liquefatti in serbatoi fissi e/o recipienti mobili per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 3 m3](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=5)

[**Attività 6:** Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=6)

[**Attività 7**: Centrali di produzione di idrocarburi liquidi e gassosi e di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili, di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=7)

[**Attività 8**: Oleodotti con diametro superiore a 100 mm](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=8)

[**Attività 9**: Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=9)

[**Attività 10**: Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano, liquidi infiammabili e/o combustibili con punto di infiammabilità fino a 125 C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 1 m3](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=10)

[**Attività 11**: Stabilimenti ed impianti per la preparazione di oli lubrificanti, oli diatermici e simili, con punto di infiammabilità superiore a 125  C, con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 5 m3](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=11)

[**Attività 12**: Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=12)

**[Attività 13](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=13" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)**[: Impianti fissi di distribuzione carburanti per l'autotrazione, la nautica e l'aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi:](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=13" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)

1. [Impianti di distribuzione carburanti liquidi;](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=13" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)
2. [Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi).](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=13" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)

[**Attività 14**: Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=14)

[**Attività 15**: Depositi e/o rivendite di alcoli con concentrazione superiore al 60% in volume di capacità geometrica superiore a 1 m3](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=15)

[**Attività 16**: Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 m3](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=16)

[**Attività 17**: Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=17)

[**Attività 18**: Esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni.  
Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi;](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=18)

[**Attività 19**: Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=19)

[**Attività 20**: Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=20)

[**Attività 21**: Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=21)

[**Attività 22**: Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=22)

[**Attività 23**: Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=23)

[**Attività 24**: Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000kg](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=24)

[**Attività 25**: Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=25)

[**Attività 26**: Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=26)

[**Attività 27**: Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg;  
Depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=27)

[**Attività 28**: Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=28)

[**Attività 29**: Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=29)

[**Attività 30**: Zuccherifici e raffinerie dello zucchero](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=30)

[**Attività 31**: Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=31)

[**Attività 32**: Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=32)

[**Attività 33**: Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=33)

[**Attività 34**: Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=34)

[**Attività 35**: Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=35)

[**Attività 36**: Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=36)

[**Attività 37**: Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=37)

[**Attività 38**: Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=38)

[**Attività 39**: Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=39)

[**Attività 40**: Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=40)

[**Attività 41**: Teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=41)

[**Attività 42**: Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=42)

[**Attività 43**: Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg;  
Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg;](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=43)

[**Attività 44**: Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=44)

[**Attività 45**: Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=45)

[**Attività 46**: Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=46)

[**Attività 47**: Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg;  
Depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 10.000 kg.](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=47)

[**Attività 48**: Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=48)

[**Attività 49**: Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=49)

[**Attività 50**: Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=50)

[**Attività 51**: Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli con oltre 5 addetti ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=51)

[**Attività 52**: Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=52)

**[Attività 53](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=53" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)**[: Officine per la riparazione di:](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=53" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)

[veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=53" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)[2](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=53" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)[;](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=53" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)

[materiale rotabile tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1000 m](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=53" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)[2](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=53" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)[;](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=53" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)

[**Attività 54**: Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=54)

[**Attività 55**: Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m2](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=55)

[**Attività 56** : Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=56)

[**Attività 57**: Cementifici con oltre 25 addetti](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=57)

[**Attività 58**: Pratiche di cui al D.Lgs. 230/95 s.m.i. soggette a provvedimenti autorizzativi (art. 27 del D.Lgs. 230/95 ed art. 13 legge 31 dicembre 1962, n. 1860)](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=58)

[**Attività 59**: Autorimesse adibite al ricovero di mezzi utilizzati per il trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704; art. 21 del D.Lgs. 230/95)](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=59)

[**Attività 60**: Impianti di deposito delle materie nucleari ed attività assoggettate agli artt. 33 e 52 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., con esclusione dei depositi in corso di spedizione](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=60)

[**Attività 61**: Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radioattivi [art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860]](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=61)

* **[Attività 62](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=62" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)**[: Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=62" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)
  1. [impianti nucleari;](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=62" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)
  2. [reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=62" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)
  3. [impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=62" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)
  4. [impianti per la separazione degli isotopi;](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=62" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)
  5. [impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti;](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=62" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)
  6. [attività di cui agli artt. 36 e 51 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=62" \o "Visualizza le sottoclassi di tale attività)

[**Attività 63**: Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=63)

[**Attività 64**: Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=64)

[**Attività 65**: Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=65)

[**Attività 66**: Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto; Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=66)

[**Attività 67**: Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; asili nido con oltre 30 persone presenti](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=67)

[**Attività 68**: Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;  
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=68)

[**Attività 69**: Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=69)

[**Attività 70**: Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5000 kg](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=70)

[**Attività 71**: Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=71)

[**Attività 72**: Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel presente Allegato.](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=72)

[**Attività 73**: Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=73)

[**Attività 74**: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=74)

[**Attività 75**: Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili al chiuso (treni, tram ecc.) di superficie superiore a 1000 m2](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=75)

[**Attività 76**: Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=76)

[**Attività 77**: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24 m](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=77)

[**Attività 78:** Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=78)

[**Attività 79**: Interporti con superficie superiore a 20.000 m2](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=79)

[**Attività 80**: Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2000 m](https://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteSClassi.aspx?id=80)